中耳筛查仪需求书

**一、测试功能要求：**声导抗测试模块（鼓室图、声反射筛查）

**二、性能要求：**

1、主机需能连接电脑并且主机屏幕键盘需支持直接输入患者信息（姓名、检查者、日期和时间），内置不得小于1000个测试结果

2、测试流程：可自定义测试序列

3.含内置热敏打印机和外接打印输出；

4、手持式设备，便捷，可在设备主机上操作检测，实现移动诊疗，也可在电脑端实现远程操作控制，实现报告修改

5、可连接SUITE数据平台数据共享，可开放数据端口与NOAH或其他医院软件进行数据上传下载与共享。

**三、技术参数：**

1、鼓室图探测音频率：226Hz

2、声压测量范围：-600daPa~+200 daPa；

3、声反射：同侧自动声反射筛查，频率500、1000、3000、4000Hz

**四、配置清单：**

1、声导抗主机一套

2、探头一盒

3、耳塞一套

4、软件系统一套

5、热敏打印机一台

6、便携包一个

7、电源线一个和内置电源一套

8、声导抗侧试模块一套

9、手提电脑一台。