**阳春妇幼保健院数据中心机房-UPS更换服务项目**

1. 电池更换服务需求如下：

1.1 蓄电池必须是国内一线品牌。

1.2 蓄电池充电性能需要原厂合格证（盖公章证明）。

1.3 12v100AH铅酸蓄电池（盖公章证明）。

1.4 防爆性能：蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。

1.5 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

1.6 蓄电池的外观不得有变形，裂纹及污迹，蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀的现象,无酸雾逸出。

1.7 原厂质保承诺函（盖公章证明）。

1.8 环保要求：对废旧电池搬运清理。

1. 工艺术要求

采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。